TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – SLUŽBENA I RADNA ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA – 01-01/26JN

1. PROMETNO REDARSTVO - HLAČE ZIMSKE - Tamnoplave hlače izrađene od rips tkanine, sirovinskog sastava od 60% pamuka i 40% poliestera.  Težina: 250 g/m2  +/-5%.
Hlače su širokog kroja sa po jednim ušitkom na prednjem i stražnjem dijelu. U visini struka hlače nemaju klasičnu pojasnicu. Struk nogavica je podignut za širinu pojasa i obrađen je podliskom.
Na prednjici, u gornjem dijelu, nalaze se dva koso urezana džepa, a na desnoj stražnjoj strani džep širine otvora cca.15 cm sa jednim paspulom iznad kojeg je klapna. Klapna se kopča sa čičak trakom širine 2 cm i dužine 5-6 cm (+/-5%).
Na bočnom dijelu natkoljenice, našiveni su džepovi sa kosim otvorom kojeg prekrivaju klapne. Klapne  se kopčaju sa po dvije čičak trake.
Zatvaranje hlača, od prepona do pojasa u prednjem dijelu, osigurano je metalnim gumbom i plastičnim zatvaračem koji je prekriven uzdužnom lajsnom. Na hlačama u visini struka, našiveno je min. 7 držača za remen širine 18-22 mm (+/-5%). Sa obje strane u pojasu nalazi se gurtna sa metalnom kopčom za dodatnu regulaciju širine struka. 
U predjelu stražnjeg sjedala i predjelu koljena s prednje strane našiveno je pojačanje od osnovne tkanine. Iznad našivenog pojačanja, sa obje strane prednje nogavice, nalaze se falde za veću  komociju.
Kako bi šavovi sastava (bočni, unutarnji, šav sjedala..) bili što čvršći, šavovi su štepani 2X. 
U porub nogavica, ubačena je keper traka za regulaciju širine nogavica.

2. PROMETNO REDARSTVO - JAKNA S PODJAKNOM - Tamnoplava jakna sa samonosivom podjaknom. 
Vanjska jakna izrađena je od troslojne poliesterske tkanine sa poliuretanskom membranom. 
Podjakna je izrađena od troslojne poliesterske  tkanine s laminatom i flisom.

VANJSKA JAKNA
Sirovinski sastav: 100% poliester, PU membrana
Težina: 185 g/m2 +/-5%
Jakna je kompletno postavljena podstavom sa stajaćim ovratnikom. Jakna se cijelom dužinom kopča patent zatvaračem koja je prekrivena duplom letvicom. Letvice se kopčaju sa min. 5 kom. čičak traka dužine 5 cm +/-3 mm.
Na unutarnjoj strani lijeve prednjice, u visini prsa, nalazi se jedan ušiveni džep koji se kopča patent zatvaračem.
Prednjica vanjske jakne je iz dva dijela, rezana je vodoravno u visini prsa. U šavu sa obje prednjice izrađeni su džepovi koji su urezani. Otvor džepa prekriven je letvicom koja je ušivena u šav sastava, orukavlja i sredine prednjice. Ispod visine struka nalaze se dva ušivena džepa koja se kopčaju patent zatvaračem. Patenti džepova prekriveni su letvicama koje su učvršćene sa strana. 
Leđa jakne su iz dva dijela, rezana su vodoravno u visini lopatica.
Rukav je iz jednog dijela i završava sa orukvicom. U orukvici je ubačena guma a na orukvici je našiven potezač sa čičak trakama za dodatnu regulaciju širine rukava.
U porub dužine jakne provučena je okrugla elastična guma sa stoperima u bočnom dijelu za regulaciju širine jakne na dužini.


PODJAKNA
Sirovinski sastav: 100% poliester, PTFE membrana
Težina: 265 g/m2 +/-5%
Podjakna je izrađena od troslojnog poliesterskog laminata  sa flisom.
Podjakna ima stajaći ovratnik, unutarnja strana je od flisa. Kopča se patentnim zatvaračem od dužine do vrha kragne. 
Rukavi su tzv. ranglan iz jednog dijela. Rukavi završavaju sa manžetom u koju je uvučena guma. U šav rukava i mažete ubačena je petljica kojom se podjakna, uz patent, kopča sa jaknom.
Na desnoj prednjici (u visini prsa) nalazi se okomiti ušiveni džep koji se kopča patent zatvaračem, a na lijevo našivena je petljica za značku. U donjem dijelu (ispod visine struka) koso ušiveni džepovi sa patent zatvaračima.
Stražnji dio podjakne je iz jednog dijela.
U porub dužine jakne provučena je okrugla elastična guma sa stoperima u bočnom dijelu za regulaciju širine jakne na dužini.
Jakna je označena kako slijedi:
Prsa lijevo i desno (jakna i podjakna) – tkane oznake PROMETNO REDARSTVO, Grad Dubrovnik 
Lijevi rukav (jakna i podjakna) – tkana oznaka PROMETNO REDARSTVO
Leđa, rukavi (jakna i podjakna) – vezeni natpis PROMETNI REDAR
 
3. PROMETNO REDARSTVO - KOŠULJA ZIMSKA DUGI RUKAV- Tamnoplava košulja izrađena od rips tkanine.
Sastav materijala: 60% pamuk, 40% poliester +/-5%
Težina: 160 g/m2  +/-5%
Muška košulja dugih rukava, klasična kragna koja se sastoji od 2 dijela (stojeći i „ležeći“ dio). 
Kopča se sa 7+1 gumbom cijelom dužinom prednjice i stojećeg dijela ovratnika.
Na obje prednjice (u visini prsa) našiveni su džepovi iznad kojih su  našivene klapne koje se kopčaju po jednim gumbom. Džepovi imaju faldu koja je prošivena cijelom dužinom (falda je iz estetskih razloga, nema funkciju).
Leđa su rezana u visini lopatica. Gornji dio leđa (oplećnica) je dupla. 
Rukavi iz dva dijela, završavaju manžetom. Na dužini rukava nalaze se dvije falde, a rasporak rukava obrađen je letvicom. Manžete se kopčaju sa jednom rupicom i dva gumba za regulaciju širine manžete.
Dužina košulje je ravna. Na ramenim nalaze se držači za epolete koji se kopčaju gumbom. 

Košulje su označene kako slijedi:
Prsa lijevo i desno – našivene tkane oznake Prometno redarstvo, Grad Dubrovnik
Lijevi rukav – našivena tkana oznaka Prometno redarstvo
Leđa – vezeni natpis PROMETNI REDAR

4. PROMETNO REDARSTVO - CIPELA ZIMSKA VISOKA BEZ ZAŠTITNE KAPICE (06 CI HI HRO FO SRC): 
Zahtjev: 
EN ISO 20347:2022
O6 CI HI HRO FO SRC
Raspon veličina: 36-48
Težina jedne cipele u veličini 42 – max. 575 g
Opis: Gležnjače od crne vodoobojne punozrnate kože s GORE-TEX ili jednakovrijednom membranom. Cipela je antistatična  s protukliznim đonom i otporna je na udarce. 
Obuća je u potpunosti izrađena bez metalnih dijelova. 
Poliuretanski uložak je antistatičan, anatomski te mekan i udoban. Struktura uloška je rupičasta i time omogućava prozračivanje. Gornji dio uloška upija vlagu i drži nogu suhom. 
Cipela je u području plantarnog luka postavljena nosačem od polikarbonata i stakloplastike. 
Potplat izrađen od nitrilne gume i poliuretana, toplinska izolaciju do +300°C (kontakt od 1 minute). 
Podstavljen ovratnik cipele. 

5. PROMETNO REDARSTVO - KAPA ŠILTERICA – Kapa se sastoji od 6 panela tamnoplave boje, a na svakom je rupica za ventilaciju. Šilt je izrađen od tri dijela s tim da su gornji i donji u tamnoplavoj boji, a srednji je bijele boje. Kopčanje se vrši uz pomoć čičak trake koja ujedno služi za regulaciju veličine. Kapa je izrađena od laganog i prozračnog 100% poliestera pogodnog za ljeto. Na prednjem dijelu kape je ušivena tkana oznaka: „Prometno redarstvo“.

6. PROMETNO REDARSTVO - RUKAVICE ZIMSKE - rukavice izrađene od vune u tamnoplavoj boji.

7. PROMETNO REDARSTVO - REMEN - Kožni remen u crnoj boji sa metalnom kopčom.

8. PROMETNO REDARSTVO - CIPELE MUŠKE RADNE LJETNE - Opis cipele: Niska radna cipela. Obuća se učvršćuje vezicama kroz četiri (4) rupice. Bez zaštitne kapice i tabanice.
Materijal izrade:
Gornjište: vodoodbojna koža,crne boje
Podstava: poliester
Jezik: podstavljen, debljine 10 mm 
Uložak: uklonjiv PU uložak
Potplat: Dodana dubina na potplatu poboljšava trajnost cipele i optimalna je za dugotrajno nošenje. Veća površina koju pokriva potplat pruža bolju otpornost na klizanje. TripGuard sistem - omogućuje lakoću kretanja između različitih površina. Posebno dizajnirana peta za apsorpciju energije.
Debljina potplata – peta; 30 mm, debljina potplata – prsti – 20 mm 
Unutrašnji potplat: guma
Težina cipele: bazirano na vel. 42; pola para teži 451 g
Kvaliteta: Prema usklađenoj normi  HRN EN ISO 20347:2012 – OB E SRC
Veličina cipele: 35-50 

9. PROMETNO REDARSTVO – KOŠULJA MUŠKA LJETNA KRATKI RUKAV – Tamnoplava košulja izrađena od rips tkanine.
Sastav materijala: 60% pamuk, 40% poliester +/-5%
Težina: 160 g/m2  +/-5%
Muška košulja kratkih rukava, klasična kragna koja se sastoji od 2 dijela (stojeći i „ležeći“ dio). 
Kopča se sa 7+1 gumbom cijelom dužinom prednjice i stojećeg dijela ovratnika.
Na obje prednjice (u visini prsa) našiveni su džepovi iznad kojih su  našivene klapne koje se kopčaju po jednim gumbom. Džepovi imaju faldu koja je prošivena cijelom dužinom (falda je iz estetskih razloga, nema funkciju).
Leđa su rezana u visini lopatica. Gornji dio leđa (oplećnica) je dupla. 
Rukavi je iz jednog dijela, završavaju manžetom. Na dužini rukava je ukrasno proštepana manžeta.
Dužina košulje je ravna. Na ramenim nalaze se držači za epolete koji se kopčaju gumbom. 
Košulje su označene kako slijedi:
Prsa lijevo i desno – našivene tkane oznake Prometno redarstvo, Grad Dubrovnik
Lijevi rukav – našivena tkana oznaka Prometno redarstvo
Leđa – vezeni natpis PROMETNI REDAR

10. PROMETNO REDARSTVO - HLAČE MUŠKE LJETNE - Tamnoplave hlače izrađene od rips tkanine.
Sastav materijala: 60% pamuk, 40% poliester +/-5%
Težina: 200 g/m2  +/-5%
Hlače su širokog kroja sa po jednim ušitkom na prednjem i stražnjem dijelu. U visini struka hlače nemaju klasičnu pojasnicu. Struk nogavica je podignut za širinu pojasa i obrađen je podliskom.
Na prednjici, u gornjem dijelu, nalaze se dva koso urezana džepa, a na desnoj stražnjoj strani džep širine otvora cca.15 cm sa jednim paspulom iznad kojeg je klapna. Klapna se kopča sa čičak trakom širine 2 cm i dužine 5-6 cm (+/-5%).
Na bočnom dijelu natkoljenice, našiveni su džepovi sa kosim otvorom kojeg prekrivaju klapne. Klapne  se kopčaju sa po dvije čičak trake.
Zatvaranje hlača, od prepona do pojasa u prednjem dijelu, osigurano je metalnim gumbom i plastičnim zatvaračem koji je prekriven uzdužnom lajsnom. Na hlačama u visini struka, našiveno je min. 7 držača za remen širine 18-22 mm (+/-5%). Sa obje strane u pojasu nalazi se gurtna sa metalnom kopčom za dodatnu regulaciju širine struka. 
U predjelu stražnjeg sjedala i predjelu koljena s prednje strane našiveno je pojačanje od osnovne tkanine. Iznad našivenog pojačanja, sa obje strane prednje nogavice, nalaze se falde za veću  komociju.
Kako bi šavovi sastava (bočni, unutarnji, šav sjedala..) bili što čvršći, šavovi su štepani 2X. 
U porub nogavica, ubačena je keper traka za regulaciju širine nogavica.

11. PROMETNO REDARSTVO - REFLEKTIRAJUĆI PRSLUK - Florescentni reflektirajući prsluk sa tiskanim natpisom na stražnjoj strani GRAD DUBROVNIK PROMETNO REDARSTVO. Norme: EN ISO 13688:2013. Osnovni materijal: 100% poliester. Gornji i donji dio prsluka u kombinaciji boja tamnoplave i žute. Čičak traka za regulaciju širine struka. Kombinacija tkanina: 50% pamuk, 50% poliester. Veličine: S-4Xl.

12. PROMETNO REDARSTVO - KIŠNA KABANICA TAMNOPLAVE BOJE - 
Zahtjevi: 
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 343:2019 4,1,X
OEKO TEX STANDARD 100
Sastav materijala: 100% poliester naslojen poliuretanom. Gramatura: 170m2 (+-3%).Raspon veličina: S-3XL. Kišna kabanica je ravnog i komotnijeg kroja s kapuljačom, tamno plave boje. Kapuljača se sprema u samostojeći ovratnik te se zatvara drukerima. U rub kapuljače ušivena je elastična uzica sa stoperima na kraju za regulaciju širine. Kabanica se kopča sa plastičnim patent zatvaračem koji je smješten ispod letvice i s drukerima. S unutarnje strane u vratnom izrezu ušivena je traka za vješanje od osnovnog materijala. Leđa su krojena iz dva dijela sa otvorima za prozračivanje prekriveni letvicom. Na prednjicama su smještena tri džepa sa preklopom i zatvaraju se na druker. Regulacija širine rukava na čičak. Svi šavovi kišne kabanice moraju biti termovareni i vodonepropusni. Kabanica je označena kako slijedi:
Na leđima kabanica otisnut je natpis GRAD DUBROVNIK PROMETNO REDARSTVO u srebrnoj boji.

13. PROMETNO REDARSTVO - KAPA ZIMSKA - Vunena kapa u tamnoplavoj boji sa ušivenom tkanom oznakom: „PROMETNO REDARSTVO“.

14. KOMUNALNO REDARSTVO – HLAČE MUŠKE LJETNE DUGE - Hlače su izrađene od poluviskozne mješavine, tamno plave boje, težine cca.200 g.
Sastav materijala: 67% poliester, 27% viskoza, 6% elastan (+/-5%)
Težina: 200 g/m2  +/-5%
Prednji dio je iz cijeloga (bez ušitaka i faldi). Ispod pojasa nalaze se džepovi sa kosim otvorom. Na stražnjem dijelu nalaze se po dva ušitka na svakom stražnjem dijelu. Ispod završetaka ušitaka na desnoj nogavici izrađen je džep sa po dva dva psapula. Džep se kopča sa rupicom i jednim gumbom.
Unutarnji dio pojasa je od gotove pojasnice. 
Hlače se kopčaju sa patent zatvaračem, metalnom kopčom i jednim gumbom. Na pojasnici nalazi se min. 6 držača za pojas.
Prednje nogavice od struka do ispod koljena postavljene su koljeničnom podstavom.
Na dužini hlača našivena je zaštitna traka. Hlače su porubljene nevidljivim bodom i glačane na crtu.

15. KOMUNALNO REDARSTVO - KOŠULJA MUŠKA KLASIČNA KRATKI RUKAV - Bijela muška košulja klasičnog regular fit kroja.
Sastav materijala: 80% pamuk, 20% poliester +/-5%
Težina: 110 g/m2  +/-5%
Kratki rukavi porubljeni su na način da se podvrne 2X i štepaju širim štepom.
Košulja sa klasičnim ovratnikom sastoji se od stojećeg i „ležećeg“ dijela. Ovratnik je klasično podlijepljen i u rubove je ubačena plastika. 
Kopča se sa min. 6 gumbi na prednjici i min. 1 na stojećem dijelu ovratnika. Prednjice su štepane za širinu poruba.
U gornjem dijelu leđa nalazi se dupla oplećnica koja je u sastavu sa leđima i ramenom usko štepana.
Dužina košulje je lagano zaobljena prema bokovima. 
Košulje su označene kako slijedi:
Prsa lijevo i desno – našivene tkane oznake Komunalno redarstvo, Grad Dubrovnik
Lijevi rukav – našivena tkana oznaka Komunalno redarstvo
Desni rukav – našivena tkana oznaka Respect the city
 Košulja pamučna strukiranog kroja bijele boje. 

16. KOMUNALNO REDARSVO – KOŠULJA MUŠKA KLASIČNA DUGI RUKAV- Bijela muška košulja klasičnog regular fit kroja.
Sastav materijala: 80% pamuk, 20% poliester, +/-5%
Težina: 120 g/m2 +/-5%
Dugi rukavi završavaju sa orukvicom koje se kopčaju sa po jednom rupicom i dva gumba za regulaciju širine orukvice. Rukav na dužini ima po jednu faldu te prorez koji je obrađen letvicama. Letvice proreza kopčaju se rupicom i gumbom.
Košulja sa klasičnim ovratnikom sastoji se od stojećeg i „ležećeg“ dijela. Ovratnik je klasično podlijepljen i u rubove je ubačena plastika. 
Kopča se sa min. 6 gumbi na prednjici i min. 1 na stojećem dijelu ovratnika. Prednjice su štepane za širinu poruba.
U gornjem dijelu leđa nalazi se dupla oplećnica koja je u sastavu sa leđima i ramenom usko štepana.
Dužina košulje je lagano zaobljena prema bokovima.

Košulje su označene kako slijedi:
Prsa lijevo i desno – našivene tkane oznake Komunalno redarstvo, Grad Dubrovnik
Lijevi rukav – našivena tkana oznaka Komunalno redarstvo

17. KOMUNALNO REDARSTVO - SAKO - Sako je izrađen od tamno plave poluviskozne mješavine težine cca.200 g.
Sastav materijala: 67% poliester, 27% viskoza, 6% elastan (+/-5%)
Težina: 200 g/m2  +/-5%. Muški strukirani sako klasične izrade sa jednim šlicem na leđima, klasičnom kragnom  i klasičnom fazonom.
Sako se kopča sa min. 3 gumba. Rukav je iz dva dijela sa šlicem na dužini na kojem su  izrađene su po 4 ravne neprorezane rupice sa gumbima. Dužina prednjice je blago zaobljena.
Na prednjici ispod struka nalaze se džepovi sa paspulima i klapnama, a na lijevoj strani u visini prsa nalazi se prsna lajsna sa džepnom vrećicom od podstave. 
Sako je kompletno podstavljen podstavom. 
Na lijevoj strani podstave u visini prsa, nalaze se paspulirani džep poviše kojega je našivena tkana oznaka "KOMUNALNO REDARSTVO"

18. KOMUNALNO REDARSTVO - REMEN – Kožni remen u crnoj boji sa metalnom kopčom.

19. KOMUNALNO REDARSVTO - KRAVATA - Klasična kravata širine 6-9cm u najširem dijelu. Sastav materijala: 100% poliester. Boja: bordo. 


20. KOMUNALNO REDARSTVO – CIPELA NISKA MUŠKA LJETNA - Opis cipele: Niska radna cipela. Obuća se učvršćuje vezicama kroz četiri (4) rupice. Bez zaštitne kapice i tabanice.
Materijal izrade:
Gornjište: vodoodbojna koža, crne boje
Podstava: poliester
Jezik: podstavljen, debljine 10 mm 
Uložak: uklonjiv PU uložak
Potplat: Dodana dubina na potplatu poboljšava trajnost cipele i optimalna je za dugotrajno nošenje. Veća površina koju pokriva potplat pruža bolju otpornost na klizanje. TripGuard sistem - omogućuje lakoću kretanja između različitih površina. Posebno dizajnirana peta za apsorpciju energije.
Debljina potplata – peta; 30 mm, debljina potplata – prsti – 20 mm 
Unutrašnji potplat: guma
Težina cipele: bazirano na vel. 42; pola para teži 451 g
Kvaliteta: Prema usklađenoj normi  HRN EN ISO 20347:2012 – OB E SRC
Veličina cipele: 35-50

21. KOMUNALNO REDARSTVO - HLAČE MUŠKE DUGE ZIMSKE - Hlače su izrađene od poluviskozne mješavine, tamno plave boje, težine cca.200 g.
Sastav materijala: 67% poliester, 27% viskoza, 6% elastan (+/-5%)
Težina: 200 g/m2  +/-5%
Prednji dio je iz cijeloga (bez ušitaka i faldi). Ispod pojasa nalaze se džepovi sa kosim otvorom. Na stražnjem dijelu nalaze se po dva ušitka na svakom stražnjem dijelu. Ispod završetaka ušitaka na desnoj nogavici izrađen je džep sa po dva dva psapula. Džep se kopča sa rupicom i jednim gumbom.
Unutarnji dio pojasa je od gotove pojasnice. 
Hlače se kopčaju sa patent zatvaračem, metalnom kopčom i jednim gumbom. Na pojasnici nalazi se min. 6 držača za pojas.
Prednje nogavice od struka do ispod koljena postavljene su koljeničnom podstavom.
Na dužini hlača našivena je zaštitna traka. Hlače su porubljene nevidljivim bodom i glačane na crtu.

22. KOMUNALNO REDARSTVO - JAKNA S PODJAKNOM - Tamnoplava jakna sa samonosivom podjaknom. 
Vanjska jakna izrađena je od troslojne poliesterske tkanine sa poliuretanskom membranom. 
Podjakna je izrađena od troslojne poliestarske  tkanine s laminatom i flisom
VANJSKA JAKNA
Sirovinski sastav: 100% poliester, PU membrana
Težina: 185 g/m2 +/-5%
Jakna je kompletno postavljena podstavom sa stajaćim ovratnikom. Jakna se cijelom dužinom kopča patent zatvaračem koja je prekrivena duplom letvicom. Letvice se kopčaju sa min. 5 kom. čičk traka dužine 5 cm +/-3 mm.
Na unutarnjoj strani lijeve prednjice, u visini prsa, nalazi se jedan ušiveni džep koji se kopča patent zatvaračem.
Prednjica vanjske jakne je iz dva dijela, rezana je vodoravno u visini prsa. U šavu se obje prednjice izrađeni su džepovi koji su urezani. Otvor džepa prekriven je letvicom koja je ušivena u šav sastava, orukavlja i sredine prednjice. Ispod visine struka nalaze se dva ušivena džepa koja se kopčaju patent zatvaračem. Patenti džepova prekriveni su letvicama koje su učvršćene sa strana. 
Leđa jakne su iz dva dijela, rezana su vodoravno u visini lopatica.
Rukav je iz jednog dijela i završava sa orukvicom. U orukvici je ubačena guma a na orukvici je našiven potezač sa čičak trakama za dodatnu regulaciju širine rukava.
U porub dužine jakne provučena je okrugla elastična guma sa stoperima u bočnom dijelu za regulaciju širine jakne na dužini.
PODJAKNA
Sirovinski sastav: 100% poliester, PTFE membrana
Težina: 265 g/m2 +/-5%
Podjakna je izrađena od troslojnog poliesterskog laminata  sa flisom.
Podjakana ima stajaći ovratnik, unutarnja strana je od flisa. Kopča se patentnim zatvarače od dužine do vrha kragne. 
Rukavi su tzv. ranglan iz jednog dijela. Rukavi završavaju sa manžetom u koju je uvučena guma. U šav rukava i mažete ubačena je petljica kojom se podjakna, uz patent, kopča sa jaknom.
Na desnoj prednjici (u visini prsa) nalazi se okomiti ušiveni džep koji se kopča patent zatvaračem, a na lijevo našivena je petljica za značku. U donjem dijelu (ispod visine struka) koso ušiveni džepovi sa patent zatvaračima.
Stražnji dio podjakne je iz jednog dijela.
U porub dužine jakne provučena je okrugla elastična guma sa stoperima u bočnom dijelu za regulaciju širine jakne na dužini.

Jakna je označena kako slijedi:
Prsa lijevo i desno (jakna i podjakna) – tkane oznake Komunalno redarstvo i Grad Dubrovnik 
Lijevi rukav (jakna i podjakna) – tkana oznaka Komunalno redarstsvo
Leđa (jakna i podjakna) – vezeni natpis KOMUNALNI REDAR

23. KOMUNALNO REDARSTVO - CIPELA ZIMSKA VISOKA BEZ ZAŠTITNE KAPICE (MARINE 06 CI HI HRO FO SRC): 
Zahtjev: 
EN ISO 20347:2022
O6 CI HI HRO FO SRC
Raspon veličina: 36-48
Težina jedne cipele u veličini 42 – max. 575 g
Opis: Gležnjače od crne vodoobojne punozrnate kože s GORE-TEX ili jednakovrijednom membranom. Cipela je antistatična  s protukliznim đonom i otporna je na udarce. 
Obuća je u potpunosti izrađena bez metalnih dijelova. 
Poliuretanski uložak je antistatičan, anatomski te mekan i udoban. Struktura uloška je rupičasta i time omogućava prozračivanje. Gornji dio uloška upija vlagu i drži nogu suhom. 
Cipela je u području plantarnog luka postavljena nosačem od polikarbonata i stakloplastike. 
Potplat izrađen od nitrilne gume i poliuretana, toplinska izolaciju do +300°C (kontakt od 1 minute). 
Podstavljen ovratnik cipele. 

24. ČISTAĆICE – HLAČE ŽENSKE - Ženske hlače sa gumom u stražnjem dijelu pojasa.
Hlače se kopčaju gumbom na pojasu i patent zatvaračem koji je prekriven
lajsnom.
Na prednjem dijelu hlača, ispod pojasa, nalaze se našiveni džepovi, stražnji dio 
je bez džepova.
Stražnji dio hlača nema pojas već je stražnji dio nogavica produžen za dodatak 
pojasa.
Karakteristike tkanine:
Materijal: 50% pamuk, 50% poliester, 165 g/m2 (+/-5%)
Boja: bordo

25. ČISTAĆICE – TUNIKA ŽENSKA - Tunika bez kopčanja sa oblim vratnim izrezom i oblom dužinom.
Dužina tunike je do ispod bokova (iznad polovice bedara).
Prednji dio je rezan od „visine orukavlja“ do kraja dužine. 
U bočni dio (u šavove) ubačeni su našiveni džepovi. 
U visini struka, na prednjem i stražnjem dijelu, ušivene su trake za vezanje.
Tunika, vratni izrez tunike i vrh džepova opšiveni su paspul trakom u boji materijala.

Materijal: 50% pamuk 50% pes, 165 g/m2 (+/- 5%)
Boja: bordo

26. ČISTAČICE - ŠLAPE KOŽNE ANATOMSKE - Natikača s remenom. Gornjište izrađeno od mikrofibre s mekanim umetkom na području rista koji sprječava stvaranje žuljeva. Gornjište je perforirano radi veće prozračnosti. Anatomski uložak presvučen tehničkom mikrofibrom. Protuklizan potplat, izrađen od dvokomponentnog poliuretana/TPU dvostruke gustoće.
Boja: bijela
EN-ISO-20347:2022 ili jednakovrijedno
OB SR E FO
Veličine: 35-46

27. ČISTAĆICE - MAJICA BIJELA KRATKI RUKAV-  Majica klasičnog T-shirt kroja u bijeloj boji. Materijal: 100% pamuk.

28. ČISTAĆICE - MAJICA BIJELA DUGI RUKAV – Majica u bijeloj boji. Materijal: 100% pamuk.


29. KAVE KUHARICA - HLAČE ŽENSKE DUGE - Hlače su izrađene od crne poluviskozne mješavine, težine cca.200 g.
Sastav materijala: 67% poliester, 27% viskoza, 6% elastan (+/-5%)
Težina: 200 g/m2  +/-5%
Prednji dio je iz cijeloga (bez ušitaka i faldi). Ispod pojasa nalaze se džepovi sa kosim otvorom. Na stražnjem dijelu nalazi se po jedan ušitak na svakoj stražnjoj nogavici.
Pojasnica prati liniju struka. Unutarnji i vanjski dio je od osnovne tkanine. 
Hlače se kopčaju sa patent zatvaračem, gumbom i podgumbom. Na pojasnici nalazi se min. 6 držača za remen.
Dužina hlača porubljena je nevidljivim bodom. Hlače su glačane na crtu.

30. KAVE KUHARICA - KOŠULJA ŽENSKA DUGI RUKAV - Sastav materijala: 97% pamuk, 3% elastan (+/-5%)
Težina: 115 g/m2 (+/-5%)
Boja: bijela
Ženska košulja dugih rukava, klasična kragna koja se sastoji od 2 dijela (stojeći i „ležeći“ dio). 
Kopča se sa min. 6+1 gumbom cijelom dužinom prednjice i stojećeg dijela ovratnika.
Prednji i stražnji dio su iz jednog dijela. Na prednjici i stražnjem dijelu sašiveni su ušici od visine grudi do kraja dužine.
Rukavi iz jednog dijela, završavaju manžetom. Na dužini rukava nalaze se dvije falde, a rasporak rukava obrađen je paspulom. Manžete se kopčaju sa jednom rupicom i jednim gumbom.
Dužina košulje je ravna.

31. KAVE KUHARICA - PRSLUK ŽENSKI - Prsluk je izrađen od crne poluviskozne mješavine težine cca.200 g.
Sastav materijala: 67% poliester, 27% viskoza, 6% elastan (+/-5%)
Težina: 200 g/m2  +/-5%
Prsluk sa „V“ otvorom kopča se sa min. 4 gumba na prednjici.
Prednji i stražnji dio prsluka te paspuli i potezač na leđima je od osnovne tkanine.
Prednji dio prsluka rezan je od orukavlja do dužine (tzv.princez kroj). Leđa su iz dva dijela, rezana su okomiti po sredini i imaju po jedan ušitak sa svake strane . U ušitak, u visini struka, ubačen je potezač od tkanine sa metalnom kopčom za regulaciju širine.
Ispod visine struka izrađeni su džepovi obrubljeni paspulom od osnovne tkanine. 
Cijeli prsluk podstavljen je podstavom.

32. KAVE KUHARICA - OBUĆA - Potplat otporan na klizanje testiran prema EC standardima. Gornjište od mekane, glatko pletene mrežaste tkanine. Slip on sportske, ležerne radne udobne tenisice otporne na klizanje.

33. TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE - KOMBINEZON RADNI - Kombinezon s dva stražnja džepa, širokim prednjim i prsnim džepovima. 3M reflektirajući umeci, prilagodljive manžete, elastična traka u struku, struk se može dodatno prilagoditi drukerima i trakom. Pojačanja na laktovima i koljenima, omča za čekić, džep za mobitel, olovku i ravnalo, te bočni džepovi za alat.

34. TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE - PRSLUK RADNI  - Radni prsluk s više džepova. Zatvaranje na patentni zatvarač s preklopom protiv hladnoće. Donji rub se steže elastičnom trakom.


35. TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE - CIPELA RADNA LJETNA - radne tenisice su napravljene od kombinacije mikrofibre i mrežastog pletiva. Srednji potplat od laganog, fleksibilnog materijala, izveden od tenisica za trčanje. TPU tehnologija zaštite pete koja osigurava stabilnost, udobnost i prirodne pokrete stopala. Norma : EN ISO 20347:2012

36. TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE - CIPELA DUBOKA RADNA ZIMSKA - Visoke cipele prikladne za svakodnevno nošenje. Gornji dio: otporan na habanje i vodootporan tekstil. Uložak: HI-POLY – anatomski oblikovana, lagana poliuretanska pjena obložena tkaninom MESH, antistatik. Potplat sa protukliznom tehnologijom.


37. TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE - RUKAVICE - Iznimno lagane radne rukavice otporne na porezotine za precizno rukovanje u suhom okruženju. Premaz od nitrilne mikropjene preko dlana.

38. DOSTAVLJAČ - PRSLUK RADNI - Zatvaranje na patentni zatvarač s preklopom protiv hladnoće. Elastična traka na otvorima rukava obrubljena. Dodatna zaštita za leđa. 3 džepa. Tkanina poliamid Ripstop s premazom poliuretana. Podstava Taffetas poliester


39. DOSTAVLJAČ – CIPELA RADNA LJETNA  - radne tenisice su napravljene od kombinacije mikrofibre i mrežastog pletiva. Srednji potplat od laganog, fleksibilnog materijala, izveden od tenisica za trčanje. TPU tehnologija zaštite pete koja osigurava stabilnost, udobnost i prirodne pokrete stopala. Norma : EN ISO 20347:2012

40. DOSTAVLJAČ - CIPELA RADNA DUBOKA – Visoke cipele prikladne za svakodnevno nošenje. Gornji dio: otporan na habanje i vodootporan tekstil. Uložak: HI-POLY – anatomski oblikovana, lagana poliuretanska pjena obložena tkaninom MESH, antistatik. Potplat sa protukliznom tehnologijom.


41. AMBLEMI VEZENI – SKICE AMBMLEMA ĆE BITI DOSTAVLJENE PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA 
42. AMBLEMI VEZENI – SKICE AMBMLEMA ĆE BITI DOSTAVLJENE PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA
43. AMBLEMI VEZENI – SKICE AMBMLEMA ĆE BITI DOSTAVLJENE PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA
44. AMBLEMI VEZENI – SKICE AMBMLEMA ĆE BITI DOSTAVLJENE PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA



